PRILOG 2.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Predmet nabave
Nabava jedne profesionalne daljinski upravljane kosilice s mlatnim noževima za košnju nepristupačnih i strmih terena.
Ponuditelj mora ponuditi proizvod koji ispunjava minimalno sljedeće tehničke zahtjeve.
	Minimalni tehnički zahtjev

	Profesionalna daljinski upravljana kosilica

	Nova, nekorištena

	Namijenjena košnji nepristupačnih terena

	Namijenjena košnji uz nasipe i kanale

	Daljinsko upravljanje radio vezom

	Doseg upravljanja najmanje 100 m

	Sigurnosno zaustavljanje pri gubitku signala

	Rad na nagibu najmanje 50°

	Širina košnje najmanje 100 cm

	Mlatni sustav košnje

	Najmanje 28 mlatnih noževa ili jednakovrijedno

	Podesiva visina košnje

	Visina košnje najmanje 40–110 mm

	Benzinski četverotaktni motor

	Snaga motora najmanje 17 kW

	Električno pokretanje motora

	Hidrostatski pogon

	Pogon prikladan za strme terene

	Radna brzina najmanje 5 km/h

	Mogućnost košnje guste vegetacije

	Zaštita motora od preopterećenja

	Zaštita prijenosa

	Sigurnosna STOP funkcija

	Automatska parkirna kočnica

	Kućište predviđeno za profesionalni rad

	CE oznaka

	EU izjava o sukladnosti

	Upute za uporabu na hrvatskom jeziku

	Jamstvo najmanje 24 mjeseca

	Ovlašteni servis u Republici Hrvatskoj

	Osigurani rezervni dijelovi najmanje 5 godina

	Obuka korisnika pri isporuci

	Isporuka na adresu naručitelja

	Stroj potpuno spreman za rad pri isporuci



Ponuditelj upisuje:
Proizvođač

Model

Izjava ponuditelja
Potpisom ove tehničke specifikacije ponuditelj potvrđuje da ponuđena oprema u cijelosti ispunjava navedene minimalne tehničke zahtjeve.
Mjesto i datum

Potpis i pečat ponuditelja


